|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | |  | | --- | | PW-320H半自動捆包機-新型數位觸控機種"**免圓形帶**" |   http://www.packway.com/upload/product/2013717114422_pro_pic1.png | | | | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  | | --- | |  |   icon_point特性 :   * 最先進的數位式控制，捆包緊度可觸控調整，並顯示捆包緊度(5-50kgs) * "超鬆"捆包緊度，超完美表現，使您的產品備受重視。 * "超緊"捆包緊度，特別設計PP帶冷卻時間可依需要調整，使每一次PP帶的捆包都能完美的黏著。 * 省電裝置不連續捆包時，馬達在60秒以後，自動停止轉動，減少磨損，增加機器壽命。 * 採用最先進的P.C.B微晶片線路板控制，故障率低，維修容易。 * 採用最高級的電磁離合器直接傳動，噪音小、磨損小。 * 免電熱片速熱型，提高工作效率。  |  |  | | --- | --- | | semi_auto_320hs_pic01 | **數位式顯示送帶長度及捆包緊度** | |  |  | | | | | |
| **型號** | | **PW320H** | **PW-320L** | **PW-323SL** |
| 電源 | | 1 Ø , AC110,220V(50,60Hz), 1/4HP | | |
| PP帶寬 | | 6,9,12,15 mm (可調整) | | |
| 束緊力 | | 15~50kgs | | |
| 捆包速度 | | 2.0 秒/條 | | |
| 最小捆包尺寸 | | 60mm | | |
| 最大捆包尺寸 | | 任何尺寸 | | |
| 機器尺寸 | | 910x580x750 | 1490x580x480 | 1510x580x330 |
| 淨重 | | 100kgs | 90kgs | 80kgs |
| 毛重 | | 120kgs | 110kgs | 90kgs |
| 包裝尺寸 | | 956x626x842 | 956x626x592 | Machine: 956x626x746 Dispenser: 956x626x443 |